Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty

**WYTYCZNE DOTYCZĄCE TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH**

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje 4 tablice**:
   1. Wykonanie **2 szt.** Tablic informacyjnych;
   2. Wykonanie **2 szt.** Nośników reklamowych (patrz opis w **pkt 3.** i rysunki w **pkt 4**.), składających się z:

* Konstrukcji wsporczej,
* Tablicy pamiątkowej,
* Tablicy zawierającej grafikę.


1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Tablice informacyjne, o których mowa w **pkt 1.1.** muszą spełniać następujące wymagania:

* wymiary 80 cm wys. x 120 cm szer.,
* nośnik płyta warstwowa Dibond AL-PE-AL o grubości 3 mm,
* druk solwentowy,
* folia monometryczna.
  1. Nośniki reklamowe, o których mowa w **pkt** **1.2.** muszą spełniać następujące wymagania:
     1. Konstrukcja wsporcza zgodnie z opisem w**pkt 3.**;
     2. Tablica pamiątkowa:
* wymiary 40 cm wys. x 60 cm szer.,
* nośnik płyta warstwowa Dibond AL-PE-AL o grubości 3 mm,
* druk solwentowy,
* folia monometryczna;
  + 1. Tablica zawierająca grafikę:
* wymiary 40 cm wys. x 60 cm szer.,
* nośnik płyta warstwowa Dibond AL-PE-AL o grubości 3 mm,
* druk solwentowy,
* folia monometryczna.
  1. Pozostałe wymagania:
     1. Tablice informacyjne i Tablice pamiątkowe muszą zostać wykonane zgodnie z:
* Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
* Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
* dokumenty, o których mowa powyżej znajdują się na stronie <http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt-3>;
  + 1. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
* zaprojektowanie Tablic informacyjnych, Tablic pamiątkowych oraz Tablic zawierających grafikę i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,
* dostarczenie Tablic informacyjnych o którym mowa w **pkt 1.1.** do siedziby Zamawiającego,
* montaż Nośników reklamowych, o których mowa w **pkt 1.2.** w miejscu realizacji projektu tj. m. Barlinek;
  + 1. Gwarancja na Nośniki reklamowe, o których mowa **w pkt 1.2.** min. 5 lat.

1. **Specyfikacja techniczna wykonania i montażu Nośników reklamowych**
   1. Wykonanie Konstrukcji wsporczej:

* kształt zgodnie z **pkt 4. rys. nr 1.**,
* wymiary zgodnie z **pkt 4. rys. nr 1.**,
* rama wykonana z profilu zamkniętego 40x40x3mm dowolną metodą spawania,
* tablica z blachy gr. 3 mm (do tablicy mają zostać zamontowane Tablice Pamiątkowe i Tablice Zawierające Grafikę) spawana lub nitowana do konstrukcji ramy – sposób montażu musi zabezpieczać konstrukcje przed łatwą dekompletacją,
* element ozdobny konstrukcji „eska” z pręta gładkiego fi 10mm Lmin = 600mm – spawany do ramy,
* napis „Barlinek to mnie rusza” – wykonany z folii wylewanej,
* w połowie odcinka znajdującego się w gruncie pręt gładki fi 12 Lmin. = 150mm,
* wszystkie widoczne elementy profila 40x40x3 zaślepić – blacha wspawana gr min. 3mm,
* całość konstrukcji ocynkowana – grubość warstwy min.12 µm oraz malowana kolor czarny RAL 9005, grubość warstwy min. 80 µm.
  1. Montaż Tablic pamiątkowych oraz Tablic zawierających grafikę do Konstrukcji wsporczej:
* nity lub śruby odpowiednio zabezpieczone przed dekompletacją;
* uszczelnienie połączenia płyta AL.-PE-AL./blacha – silikon.
  1. Montaż konstrukcji:
* w gruncie wykopać ręcznie 2 otwory min 40x40 cm, głębokości 100cm,
* otwory zalać betonem min. B15 na grubym kruszywie, konsystencji gęstoplastycznej - do wysokości -0,10m od poziomu terenu,
* pozostałą część uzupełnić humusem i obsiać trawą,
* teren wokół tablicy uporządkować, nadmiar ziemi wywieść we własnym zakresie.
* Wykonawca zapewni odpowiednią stabilizację konstrukcji do czasu związania betonu.

1. **Nośnik reklamowy – rysunki**

****

**Rys. nr 1**

****

**Rys. nr 2**