RGPI.IV.7013.1.2019

**W Y J A Ś N I E N I E Nr 2**

Dotyczy: drugiego przetargu nieograniczonego na zadanie: **„Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku-Etap** **II - budynek zaplecza stadionu”** ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2019r. pod nr 559546-N-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2019r.,poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Treść pytania:**

1. „Brak parametrów technicznych posadzek z żywicy epoksydowej”.

**Odpowiedź:**

Parametry techniczne posadzek z żywicy epoksydowej zawarto w rysunkach projektu

wykonawczego nr A.08-09.

**Treść pytania:**

2. „Brak parametrów technicznych parkietu przemysłowego”.

**Odpowiedź:**

Parametry techniczne parkietu przemysłowego zawarto w rysunkach projektu

wykonawczego nr A.08-09.

**Treść pytania:**

3. „Brak parametrów technicznych wykładziny dywanowej i sportowej”.

**Odpowiedź:**

Parametry techniczne wykładziny dywanowej i sportowej zawarto w rysunkach projektu

wykonawczego nr A.08-09.

**Odpowiedź:**

4. „Z rysunków oraz opisu technicznego nie wynika w których pomieszczeniach jakie przewidziano

posadzki”.

**Odpowiedź:**

Opis oraz przypisanie posadzek dla poszczególnych pomieszczeń zawarto w rysunkach projektu

wykonawczego nr A.08-09.

**Treść pytania:**

5. „Brak parametrów technicznych dźwigu osobowego”.

**Odpowiedź:**

Parametry techniczne dźwigu osobowego zgodne z wyjaśnieniem nr 1 umieszczonym na stronie

internetowej zamawiającego dnia 25.06.2019r., o godz. 11:52.

**Treść pytania:**

6. „Brak parametrów ścianek przesuwnych”.

**Odpowiedź:**

Brak parametrów ścianek przesuwnych.

1) w obiekcie przewidziano 4 ściany przesuwne:

a) 3 x ściana mobilna o wym. montażowych w świetle: wys. 270 cm, dł. 360 cm;

b) 1 x ściana mobilna o wym. montażowych w świetle: wys. 285 cm, dł. 360 cm;

2) ściana składa się z 5 równych modułów;

3) moduły zawieszone są w torze jezdnym instalowanym pod stropem konstrukcyjnym – zg. z

technologią producenta;

4) przestrzeń parkingowa – moduły ściany mobilnej zawieszone są na dwóch torach jezdnych,

mocowanych do stropu żelbetowego;

5) ściany składane manualnie;

6) w skład modułu wchodzą:

a) aluminiowo - stalowa rama nośna,

b) aluminiowe listwy krawędziowe, łączące pomiędzy sobą moduły uszczelką magnetyczną;

c) mechanizm rozpierający,

d) poziome listwy dociskowe góra - dół z systemowych profili aluminiowych anodowych na kolor

czarny typu NZ001 i NW001 z zastosowaniem 4 – krotnego uszczelnienia poziomo liniowego,

kontrpióra, kontrwpustru,

e) wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym: wełna akustyczna,

f) panele wykończeniowe – płyta laminowana grubości 18 mm w kolorze białym, matowym.

7) podstawowe dane techniczne:

a) grubość ściany 110 mm,

b) izolacyjność arkusza Rw = min. 42 dB (potwierdzone badaniami ITB),

c) podwieszenie 1 lub 2 punktowe.

UWAGA: Wszystkie wymiary należy bezwzględnie potwierdzić na budowie przed złożeniem

zamówienia

Termin składania ofert uległ zmianie, to jest do dnia **5 lipca 2018 r. do godz. 1100**.

Barlinek, dn. 25.06.2019r.