**ZMIANA Nr 1**

**DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź. zm).** **zwanej dalej ustawą,**

**w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych**.

**Na roboty budowlane pn.**

**„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą:**

**Modernizacja (termomodernizacja) budynków mieszkalnych w Barlinku: ul. Niepodległości 22, 24, 26, 33 i Odrzańska 1**

 Ogłoszenie o przetargu jest publikowane:

-w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych: nr ogłoszenia na BZP 125743-2012 data zamieszczenia 06.06.2012r.

-w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 06.06.2012r.

-na stronie internetowej www.bip barlinek.pl od dnia 06.06.2012r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami – zwaną dalej pzp/ w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **Na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą:**

**Modernizacja (termomodernizacja) budynków mieszkalnych w Barlinku: ul. Niepodległości 22, 24, 26, 33 i Odrzańska 1”** wprowadza się następujące zmiany:

W Pkt. 7. Termin wykonania:

**- Pkt. 7** SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia ustala się następująco:

„ a) Instalacje C.O. – do dnia 31.10.2012r. z tym, że zamawiający wymaga opracowania dokumentacji technicznej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę do dnia 30.09.2012r”.

b) Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania i odbioru całości zamówienia do 14.12.2012r.

 W załączniku nr 7 do SIWZ **WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA**

PKT 3.

**Instalacje**

A) Instalacje C.O. w lokalach: zmienia się:

„-Wykonanie i montaż kompletnej instalacji od węzła, oraz piony przez klatkę schodową z rur czarnych stalowych przewodowych pozostałe, w całym lokalu nr 1, 2, 6, 7, 12, 13 z rur miedzianych, stosując indywidualne opomiarowanie z zastosowaniem ciepłomierzy usytuowanych z systemowych skrzynkach na klatce schodowej, grzejniki płytowe. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne.

Zmiana dotyczy wszystkich budynków obejmujących budowę instalacji C.O.

B)  Instalacja wod. kan. – żeliwną instalację kanalizacyjną ø100 wymienić na PCV, bez białego montażu wraz z przykanalikami PCV. Zastosować syfony wannowe nadstropowe (likwidacja odpływów w lokalach poniżej). Wymienić instalację wodociągową z rur stalowych ocynkowanych na rury miedziane (przewody od głównego licznika do podejść pod piony wykonać z nowych rur ocynkowanych) z jednoczesną wymianą wodomierzy indywidualnych, przystosowanych do odczytu drogą radiową, wraz z zaworami odcinającymi i izolatorem przepływu. Całość instalacji wod. kan. przystosować do przekazania, w celu indywidualnego rozliczania wody i ścieków bezpośrednio z dostawcą wody.

Zmiana dotyczy wszystkich budynków obejmujących wymianę instalacji wod.-kan.

W związku z wyżej  wymienionymi zmianami przedłużeniu nie ulegnie termin składania ofert.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

 Zmianę zatwierdziła w dniu: